**项目名称：****中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔分公司初乳巴杀机购置项目**

**文件编号：2025-0514**

**二**

**次**

**公**

**开**

**比**

**选**

**文**

**件**

**比选单位：中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔分公司**

**2025年5月**

**中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔分公司初乳巴杀机购置项目二次比选公告**

各参选单位：

中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔分公司是中垦牧乳业的全资子公司。现为推进中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔分公司实现初乳巴杀机购置事项，对中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔分公司初乳巴杀机购置项目进行二次公开比选，诚挚公开邀请有意愿的参选单位参与，项目具体事项详见如下：

一、项目概况

（一）实施单位：中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔分公司（以下简称大荔牧场）。

（二）实施单位地址：陕西省渭南市大荔县韦林镇果园。

（三）项目名称：中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔分公司初乳巴杀机购置项目。

（四）项目地点：陕西省渭南市大荔县韦林镇果园。

（五）项目内容：采购1台初乳巴杀机。

（六）限标价¥19万元（包含设备、备品备件、运输、安装、调试、培训、材料、利润、税费等所有费用），超过限标价，作废标处理。

（七）交货期：合同生效后30个日历天内完成验收（参选方可根据自身情况投报交货期，但大于30个日历天为废标）。

（八）付款方式：

1.合同签订前中标方支付中标价的5%作为合同履约保证金，设备验收合格后7个工作日内无息退还；

2.设备到场调试、完成培训，经招标方验收合格，且收到全额增值税普通发票后,7个工作日内支付合同总价款的95%，合同总价的5%留作质保金，自验收合格之日起按照投标方投标质保期开始计算，质保期内无质量缺陷，期满后15个工作日内无息支付。

（九）获取比选文件方式：中垦牧乳业官网http://www.zhongkendairy.com/notice/c1023.html。

（十）获取比选文件时间：2025年5月14日-2025年5月22日。

二、参选方资质要求

（一）提供法定代表人（单位负责人）身份证明文件或者法人委托授权书。

（二）提供企业法人营业执照、基本存款账户信息、生产厂家授权文件（自主生产厂家需附说明文件）或经销许可相关证明等。

（三）参选方认为必要的其它证明文件。
 （四）投标的公司提供的资质证明材料应真实、合法、有效。

三、比选响应文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间：2025年5月22日14:30；逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理。

（二）投标单位将密封完好的、每页盖章且盖有骑缝章的比选响应文件正、副各一本（并将比选响应文件电子文档拷贝至U盘）送至开标地点，逾期收到或不符合规定的比选响应文件将被拒绝。无论参选方是否中标，比选响应文件将不予退还。参选方可采用顺丰快递形式递交投标资料，但参选方应注意投标截止时间，合理安排时间。收件人：董小娟，联系电话：18392828650。

四、开标时间及地点

（一）时间：2025年5月22日14：30。

（二）地点：陕西省渭南市大荔县韦林镇果园大荔牧场。

五、咨询

咨询截止时间：2025年5月21日18:00前，咨询方式为电话咨询。

联系人：董小娟 电话：18392828650

特此函告

中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔分公司

2025年5月14日

**第一部分：参选方须知**

| **序号** | **内容** | **说明与要求** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔分公司初乳巴杀机购置项目 |
| 2 | 实施单位 | 中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔分公司 |
| 3 | 项目地址 | 陕西省渭南市大荔县韦林镇果园 |
| 4 | ★交货期 | 合同生效后30个日历天内完成（参选方可根据自身情况投报交货期，但大于30个日历天为废标）。 |
| 5 | ★质保期 | 自验收合格之日起最少1年(具体按照投标方投标质保期为准） |
| 6 | 联系方式 | 联系人：董小娟，联系电话：18392828650 |
| 7 | 招标范围 | 采购1台初乳巴杀机 |
| 8 | 投标报价组成 | 包含设备、备品备件、运输、安装、调试、培训、利润、税费等所有费用。 |
| 9 | ★最高限价 | 本次招标含税报价最高上限为¥19万元，超过限价做废标处理。 |
| 10 | 投标保证金 | 1.投标保证金：人民币3000元整，大写：叁仟元整（参选方需备注大荔牧场初乳巴杀机购置项目二次投标保证金），参选方应于2025年5月22日14:30时前，将投标保证金电汇回单通过微信发给招标方联系人（回单作为甲方退还未中标参选方保证金的凭证）。未在规定时间内发送回单的视为未响应本次邀约投标活动，招标方届时恕不接受其递交的投标文件。投标保证金在招标方与中标方签订合同后5个工作日内无息退还。2.投标保证金电汇地址：单位名称：中垦牧（陕西）牧业有限公司账号：26515201040020721开户行：中国农业银行股份有限公司华阴市支行3.投标保证金缴存凭证（复印件加盖公章附投标文件内）。 |
| 11 | 履约保证金 | 按照中标价的5%收取，需中标方在收到中标通知书之后签订合同之前交于招标方（电汇地址同投标保证金电汇地址）。 |
| 12 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 13 | ★报价及付款方式 | 1.人民币报价。2.合同签订前中标方支付中标价的5%作为合同履约保证金，设备验收合格后7个工作日内无息退还。3.设备到场调试、完成培训，经招标方验收合格且收到全额增值税普通发票后,7个工作日内支付合同价款的95%，合同总价的5%留作质保金，自验收合格之日起按照投标方投标质保期开始计算，质保期内无质量缺陷，期满后15个工作日内无息支付。4.上述款项支付前，乙方应向甲方提供全额增值税普通发票（税率以国家政策规定为准）。因乙方原因延期交付发票导致款项延期支付，所有责任全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。 |
| 14 | 参选方资质 | 参选方应具备以下资格条件：1.提供法定代表人（单位负责人）身份证明文件或者法人委托授权书。2.要求提供企业法人营业执照、基本存款账户信息、生产厂家授权文件（自主生产厂家需附说明文件）或经销许可相关证明等。3.参选方认为必要的其它证明文件。4.投标的公司提供的资质证明材料应真实、合法、有效。 |
| 15 | 分包 | 不允许 |
| 16 | 投标文件份数及要求 | 正本1份，副本1份（并将比选响应文件电子文档拷贝至U盘）,一起封装。投标方应填写投标单位全称，同时加盖印章。比选响应文件必须由法人代表或授权代表签署。 |
| 17 | 投标文件装订及密封要求 | 比选响应文件分为资质文件和商务及技术文件，可一起装订。各分册均须左侧装订，装订采用胶封。要用封条在比选响应文件袋背面上方开口处密封，并填写密封日期，加盖投标方公章。封皮上写明招标项目名称及投标方名称。**比选响应文件正副本每页盖章并盖骑缝章**。 |
| 18 | 投标文件递交要求 | 1.投标文件递交的截止时间：2025年5月22日14:30；逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理。2.投标单位将密封完好的、每页盖章且盖有骑缝章的比选响应文件正、副各一本（并将比选响应文件电子文档拷贝至U盘）送至开标地点，逾期收到或不符合规定的比选响应文件将被拒绝。无论参选方是否中标，比选响应文件将不予退还。参选方可采用顺丰快递形式递交投标资料，但参选方应注意投标截止时间，合理安排时间。收件人：董小娟，联系电话：18392828650。 |
| 19 | 构成投标文件的其他材料 | 参选方的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 20 | 实施单位书面澄清或补疑截止时间 | 2025年5月16日18：00。 |
| 21 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算）。 |
| 22 | 公开比选时间及地点 | 2025年5月22日14:30，大荔牧场办公楼会议室。 |
| 23 | 合格中标方的条件 | 资格审核通过后，在响应了招标文件的前提下，经综合评比得分最高者中标。 |
| 24 | 评标方法及标准 | 根据公司招标办法，由招标方组织相关专业人员组成评标小组，现场公开进行综合评比，择优选择中标单位。 |
| 25 | 定标和通知 | 1.招标方在中标候选人范围内依据排序进行选择，最终确定中标方。2.中标及落标：经过评标委员会评审并推荐出中标候选人后，招标方将按规定向中标方发出中标通知书；如参选方在比选工作结束后十五日内没有接到招标方发出的中标通知书，参选方应视为在本次比选工作中落标。3.根据公司招标办法，若二次组织比选时，有效投标单位小于3家的，对合格投标单位进行开标和评标，并推荐拟中标候选人。 |
| 26 | 合同的签定 | 中标人应按双方约定的时间、地点与招标方签订经济合同，否则按比选后撤回投标处理。**招标方合同签订主体为大荔牧场的上级公司中垦牧（陕西）牧业有限公司，与中标人签订合同。** |
| 27 | 投诉 | 参选方若有异议，可向招标方监督部门——中垦牧乳业（集团）股份有限公司进行投诉。投诉电话：023-67686008。 |
| 28 | 重要提示★ | 公开比选文件中的星号（“★”）条款均不得负偏离，比选响应文件不满足公开比选文件中加注“★”的将废标。 |
| 29 | 废标条款 | 1.投标方同时应认真审阅公开比选文件中所有的事项条款和规范要求等，若投标方的比选响应文件没有按公开比选文件要求提交全部资料，或比选响应文件没有对公开比选文件做出实质性响应，其风险由投标方自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。2.比选响应文件商务标中存在不符、多报、漏报、报价混乱、取费不标准按废标处理，对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标方将视为在实质上不响应公开比选文件而予以拒绝。3.比选响应文件封面、商务标部分、技术标部分等均应加盖投标方印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在比选响应文件中须同时提交比选响应文件签署授权委托书。比选响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则比选响应文件签署授权委托书无效，按废标处理。4.招标人在规定的投标截止时间以后收到的比选响应文件，将被拒绝并退回给投标方。 |

**第二部分：主要招标内容及技术要求**

**一、招标内容**

购买1台初乳巴杀机。

**二、技术参数要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数规格介绍 | 备注 |
| 1 | 巴杀工艺 | 60℃保持 60 分钟，40-42℃ |  |
| 2 | 解冻工艺 | 解冻最高限温60℃，饲喂温度可控 |  |
| 3 | 巴杀方式 | 具备装袋巴杀 |  |
| 4 | 容量 | 袋装巴杀4-15袋4L初乳 |  |
| 5 | 功能 | 初乳巴氏杀菌，解冻加热，冷却降温 |  |
| 6 | 进水要求 | 自来水、或者工业级别用水，食品级用水最好 |  |
| 7 | 电源 | 三相电320-400V |  |
| 8 | 尺寸（cm） | 设备外围长宽高：770\*710-890\*1059-1470mm |  |
| 9 | 人机界面 | 自动控制面板，自动执行， 显示工作步骤， 显示工作温度 |  |
| 10 | 控制系统 | 1、触控屏幕，中文操作界面；2、特色指示灯；3、自动预警功能；4、程序结束闹铃提示；5、在屏幕上直观监测加热电流 |  |
| 11 | 功率 | 设备功率：9000-15000W |  |
| 12 | 导热方式 | 热传导、热辐射 |  |

**第三部分：评分规则及计算标准**

一、评标方法及标准：

综合评选，择优推选出合格中选人，形成比选评审意见，参评成员予此签字确认生效。中选结果出来后由项目实施单位邮件或电话通知中选人。

二、初乳巴杀机报价要求和评分办法：

|  |  |
| --- | --- |
| **评分因素及分值** | **评分标准** |
| 商务部分（10分） | 业绩（5分）：提供与其他单位类似业绩的合同签字盖章扫描件（须含合同首页，合同双方盖章页）。每1家有效业绩得1分，最高不超过5分。 |
| 交货期（5分）：满足招标文件要求得3分，每提前2天增加0.5分，最多加2分。 |
| 技术部分（40分） | 设备性能及参数（15分）：根据提供设备性能、技术参数等因素，结合技术规格响应/偏离表、优势介绍及货物图纸。优秀得11-15分，良好得6-10分，差得0-5分。 |
| 设备系统运行控制（15分）：根据设备控制系统便捷性、可操作性，界面及数据可分析性、完整性等因素，结合设备巴杀最大容量、巴杀效率。优秀得11-15分，良好得6-10分，差得0-5分。 |
| 售后服务方案（10分）：根据投标方提供的运输、现场调试、培训服务、售后质保期内维修服务、质保期外维修服务等方案。优秀得8-10分，良好得4-7分，差得0-3分 |
| 报价部分（50分） | 评标基准价：采用所有投标单位的平均报价作为基准价的方式计算，即满足比选要求的所有投标报价之后的算术平均值为评标基准价。有效投标人报价部分分数计算方法：各有效投标报价分别与评标基准价相比较，偏差率每高于评标基准价1%扣0.4分，偏差率每低于评标基准价1%扣0.2分，扣完为止。最终得分保留小数点后两位。第三位四舍五入。 |

三、参选方有以下情形之一的，其投标作废标处理

（一）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（二）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（三）本标书约定的其它废标情形。

**第四部分：合同主条款**

甲方：中垦牧（陕西） 牧业有限公司

乙方：中标方

一、设备规格及数量：详见设备清单。

二、合同单价及总价：按中标价格执行。

三、质量要求：

（一）乙方提供所有设备质量要求和验收标准必须符合国家、甲方要求（质量需满足公开比选文件中的技术要求）。

（二）设备产品出厂符合行业标准及国家有关标准。设备质量应符合国家、行业、地方性规范（标准）要求。

四、交货地点：陕西省渭南市大荔县韦林镇果园大荔牧场。

五、交货时间:合同生效后30个日历天内完成验收（最终以中标方响应时间为准）。

六、付款方式：

（一）合同签订前乙方支付中标价的5%作为合同履约保证金，所有设备验收合格后7个工作日内无息退还；

（二）所有设备到场调试、完成培训，经甲方验收合格，且收到乙方开具的全额增值税普通发票后,7个工作日内甲方支付合同价款的95%，合同总价的5%留作质保金，自验收合格之日起按照乙方投标质保期开始计算，质保期内无质量缺陷，期满后15个工作日内无息支付。

（三）上述款项支付前，乙方应向甲方提供增值税普通发票（税率以国家政策规定为准）。因乙方原因延期交付发票导致款项延期支付，所有责任全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

七、设备安装、调试：

（一）乙方负责完成调试及培训工作，并自行负责食宿场所及费用。

（二）乙方进场后必须文明工作，保证安全。如安装、调试过程中发生的安全事故由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

八、售后服务条款：

（一）质保期为终验收合格并交付甲方使用后按照投标方投标质保期开始计算，质保期内出现任何质量问题，乙方应在甲方规定时间内派人到现场，由乙方免费提供材料，并免费维修。

设备的主要部件出现重大质量问题，或者在保修期内出现无法解决的故障，或者维修后将显著降低设备的使用性能，乙方必须无条件免费更换整机（如该款设备存在同种质量隐患，应在保证使用性能不降低的前提下更换其他款式），否则，甲方有权要求乙方按该设备价款的1.5倍赔偿。

（二）如乙方接到通知后不能及时赶到现场，或不能在合理期限内修复故障，甲方有权聘请其他单位或人员进行维修，实际发生的所有费用，从质保金中扣除，不足部分可向乙方追偿。

（三）设备交付甲方之前，乙方负责对甲方操作人员和维修人员进行免费的设备操作及维修知识培训，保障参培人员能正常操作并熟悉设备的维修技能。

九、交货及验收方式：

（一）乙方负责将合同包括的设备运往交货地点至安装调试完毕。

（二）乙方将设备安装调试完毕后，甲方按照合同规定及国家行业规范及合同约定进行验收，签署验收报告。

十、违约责任：出现以下任何一种情形的均视为违约：

（一）甲、乙双方在执行合同过程中无故单方面解除合同。

（二）乙方所交的设施品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准。

（三）甲方无正当理由拒收设备、拒付设备款。

（四）乙方逾期交付设备或甲方逾期支付货款。

出现上述第1-3种情形之一的，违约方应向守约方支付合同总额30%的违约金；出现上述第4种情形的，乙方应按逾期天数向甲方支付合同总价5‰／日的违约金或甲方应按逾期天数向乙方支付欠款总额5‰／日的违约金。

十一、其它约定

（一）本合同未尽事宜，甲方乙方应友好协商解决，如协商不成，双方约定在甲方所在地人民法院诉讼解决。

（二）本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，经甲、乙双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

**阳光协议**

为了杜绝商业贿赂，防止商业贿赂损害合作双方公司利益和阻碍双方发展正常的商业合作关系，共同约束双方员工尤其是业务直接当事人及公司领导，做到廉洁自律，招标方和中标方需签订阳光协议，协议所指商业贿赂是指为争取己方利益，而给对方员工个人的“回扣”、“退佣”、“招待”、“娱乐”、“置业”、“就业”、“国内或国外旅游”、“馈赠”、“购物折扣”及其他一切物质或精神上有直接受益的开支。

甲方受理举报信息单位、邮件地址及电话：中垦牧乳业（集团）股份有限公司，重庆市渝北区金渝大道85号汉国中心23楼，电话023-67686008。

乙方受理举报信息、邮件地址及电话： 。

**第五部分：比选响应文件格式及要求**

**中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔分公司**

**初乳巴杀机购置项目**

**二次比选响应文件**

**文件编号：2025-0428**

**投标方：（盖章）**

**法定代表人或其委托代理人：（签字）**

**年 月 日**

**目录**

（本目录为参考格式，要求参选方在投标文件中标注各项页码，逐页编码、盖章并加盖骑缝章）

**一、投标函及投标函附录**

**二、商务及资信证明文件**

1.营业执照、基本存款账户信息、生产厂家授权文件（自主生产厂家需附说明文件）或经销许可相关证明等

2.法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于法定代表人直接参加投标）

3.法人授权委托书（适用于法定代表人委托代理人直接参加投标）

4.业绩经验（需提供与其他单位类似业绩的合同签字盖章扫描件）

5.投标保证金缴存凭证（复印件）

6.通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）查询相关主体无失信记录（提供截图）

7.参选方认为有必要提供的材料

**三、设备性能及参数**

1.设备性能及技术参数

2.技术规格响应/偏离表

**四、设备系统运行控制**

1.设备控制系统、界面、数据等简介

2.设备巴杀最大容量及效率

**五、售后服务方案**

**六、投标一览表**

1.设备（或材料）分项明细报价表

2.优势介绍及货物图纸**一、投标函及投标函附录**

**（一）投标函**

致：中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔分公司

 我方根据从中垦牧乳业官网下载 中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔分公司初乳巴杀机购置项目二次公开比选的文件及有关资料，已充分理解了该招标文件的全部内容，决定参加投标，经我方研究决定，报价为大写（人民币　　　　　），小写（¥　　　　　　）（其中包含设备、备品备件、运输、安装、调试、培训、利润、税费等所有费用）。为此，我方就以下内容分别做出承诺：

1.我方按照“比选公告”的要求，提供投标文件正、副各一本（并将比选响应文件电子文档拷贝至U盘）。

2.我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解上述文件的内容并同意放弃对上述文件的内容有不明及误解的追究权利。

3.我方承诺我们的投标文件中有关资格资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果。

4.如果我方中标，保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，承担合同规定的责任和义务；并承诺若我方擅自停止供货，招标方可以不予以结算设备款，并扣除合同履约保证金，同时我方还需承担因此给招标方带来的经济损失。

5.我方的投标有效期为：自开标之日起 90 日。

投标方： （盖章）

法定代表人或其授权委托人： （签字或盖章）

地址：

联系电话：

日 期： 年 月 日

#### （二）投标函附录

项目名称：中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔分公司初乳巴杀机购置项目

|  |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写：小写： 税率： %  |
| 交货期 |  |
| 付款方式 |  |
| 质保期 |  |
| 特别说明 |  |
| 投 标 方 （盖 章） | 法定代表人或其授权委托人 （签字或盖章） |

备注：

1、投标报价应是指包括设备及备品备件、材料费等完成本项目的一切费用。投标方需综合考虑一切风险费用。任何少报、漏报项目均视为已含投标总报价中，中标后招标方不再另行支付。

 2、“交货期”一栏填写“满足招标文件要求”或正偏差内容。

3、“付款条件”一栏填写“满足招标文件要求”或正偏差内容。

4、“质保期”一栏填写“满足招标文件要求”或正偏差内容。

**二、商务及资信证明文件**

**1.营业执照、基本存款账户信息、生产厂家授权文件或经销许可相关证明等**（自主生产厂家需附说明文件加盖公章）

**2.法定代表人（单位负责人）身份证明**

投标方名称：

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （投标单位名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。



投标方： （单位公章）

 年 月 日

**注：本表适用于法定代表人直接参加投标的。**

**3.法人授权委托书**

本人 （姓名）系 （投标方名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参加、签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔分公司初乳巴杀机购置项目公开比选资格申请文件等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： （自开标时间起不得少于90日历天）

代理人无转委托权。

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证扫描件（正面） | 委托代理人身份证扫描件（正面） |
| 法定代表人身份证扫描件（背面） | 委托代理人身份证扫描件（背面） |

投标方名称： （公章）

法定代表人： （签字或盖章）

委托代理人： （签字或盖章）

日 期：2025年 月 日

**注：本表适用于法定代表人委托代理人直接参加投标的。**

**4.业绩经验**

### （需提供与其他单位类似业绩的合同签字盖章扫描件）

### **5.投标保证金缴存凭证**

#### （附投标保证金电汇回单复印件）

**6.通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）查询相关主体无失信记录**（提供截图加盖公章）

**7.参选方认为有必要提供的材料**

**三、设备性能及参数**

**1.设备性能及技术参数**

**2.技术规格响应/偏离表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **初乳巴杀机参数要求** | **响应情况（正偏离/负偏离/无偏离）** | **偏离原因** |
| ★巴杀工艺 | 60℃保持 60 分钟，40-42℃ |  |  |
| ★解冻工艺 | 解冻最高限温60℃，饲喂温度可控 |  |  |
| ★巴杀方式 | 具备装袋巴杀 |  |  |
| ★容量 | 袋装巴杀4-15袋4L初乳 |  |  |
| ★功能 | 初乳巴氏杀菌，解冻加热，冷却降温 |  |  |
| ★进水要求 | 自来水、或者工业级别用水，食品级用水最好 |  |  |
| ★电源 | 三相电320-400V |  |  |
| ★尺寸（cm） | 设备外围长宽高：770\*710-890\*1059-1470mm |  |  |
| ★人机界面 | 自动控制面板，自动执行， 显示工作步骤， 显示工作温度 |  |  |
| ★控制系统 | 1、触控屏幕，中文操作界面；2、特色指示灯；3、自动预警功能；4、程序结束闹铃提示；5、在屏幕上直观监测加热电流 |  |  |
| ★功率 | 设备功率：9000-15000W |  |  |
| ★导热方式 | 热传导、热辐射 |  |  |

注：表格中的“★”条款**不得有负偏离**，否则作废标处理。参选方可根据项目情况自行增加内容项完善表格，表格不够用，可按此表复制；参选方须如实填写该表，如有隐瞒，后果由投标方自负；即使微小的偏差也须写出。

参选方：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

**四、设备系统运行控制**

**1.设备控制系统、界面、数据等简介**

**2.设备巴杀最大容量及效率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **散装** | **袋装** |
| **规格** | **数量** |
| 设备巴杀最大容量 |  /L | 4L/袋 |  袋 |
| 巴杀效率 |  /L | 4L/袋 |  袋 |

**五**、**售后服务方案**

（内容自拟，应包括培训、售后、保修等）

**六、投标一览表**

**1.设备（或材料）分项明细报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备（材料）名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌或制造厂家 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 巴杀机 | 初乳 | 1台 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 合计金额： 税率：% |

注：1.投标单位按设备配置详细填写，包含所有设备及附属设备（可以续接）

2.在报价栏中明确填写具体金额，如果免费，可在备注栏中注明“免费”字样，该金额不统计在总价内。

参选方： （盖章）

法定代表人或其授权委托人： （签字或盖章）

**2.优势介绍及货物图纸**

　 由投标方根据本公司的产品技术优势、特点，结合招标方技术标准进行对应描述，包括本行业先进技术的运用情况，关键部件（部位）优势制作工艺的文字、图片介绍。